|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | Rettungsweste (ÖNORM EN ISO 12402) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Außenhaut keine Einrisse | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Auftriebskörper und Ohnmachtschutz vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Verschlüsse und Bebänderung im Brustbereich, Bauch-bereich und Schrittgurte vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Aufnahmeschlaufen im Brustbereich in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Keine Abnähung eingerissen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Keine Einwirkung von Hitze oder sonstigen Beschädigungen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | keine Stockflecken (Schimmel) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Signalpfeife vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |