|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |       |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | Zurrgurte (ÖNORM EN 12195) | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Keine Schäden an Fasern |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Beschädigung an den Verbindungen (Spleiße, Nähte) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Schäden durch thermische Beanspruchung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Schäden durch Schadstoffe oder Stockflecken (Schimel) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etikettbeschriftung lesbar vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschläge in Ordnung und funktionstüchtig |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |